<definition width="50" version="0.3" hotspot_x="17" hotspot_y="30" height="60" type="element" orientation="dnny" link_type="master">
<uuid uuid="{C5EDC75F-E640-44AB-9E21-DDE1F73B1724}"/><names>
        <name lang="el">Θερμικό ρελέ υπερφόρτωσης</name>
        <name lang="en">Thermal overload relay</name>
        <name lang="de">Überstromrelais</name>
        <name lang="it">Relè termico</name>
        <name lang="fr">Organe de commande d'un relais thermique</name>
        <name lang="pl">Przekaźnik nadprądowy cieplny</name>
        <name lang="es">Relé de sobrecarga termica</name>
        <name lang="cs">Řídící čidlo tepelného relé</name>
        <name lang="nl">Thermisch relais</name>
    </names>
    <kindInformations>
        <kindInformation name="type" show="1">coil</kindInformation>
    </kindInformations>
    <informations>License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <rect width="30" x="-15" y="-10" antialias="false" height="20" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black"/>
        <polygon x4="-8" y5="4" x5="0" y6="20" x6="0" antialias="false" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" closed="false" y1="-20" x1="0" y2="-5" x2="0" y3="-5" x3="-8" y4="4"/>
        <input x="-14" y="18" size="4" text="A2"/>
        <input x="-14" y="-17" size="4" text="A1"/>
        <input x="16" y="0.5" size="9" text="_" tagg="label"/>
        <terminal x="0" y="-20" orientation="n"/>
        <terminal x="0" y="20" orientation="s"/>
    </description>
</definition>
