<definition width="40" version="0.4" hotspot_x="20" hotspot_y="25" height="50" link_type="master" type="element" ic="true" orientation="dyyy">
<uuid uuid="{356D5027-E95D-4757-AF35-A8C3D05384EA}"/><names>
        <name lang="el">Τηλεχειριζόμενος διακόπτης</name>
        <name lang="en">Remote controlled switch</name>
        <name lang="de">Stromstossrelais</name>
        <name lang="it">Teleruttore</name>
        <name lang="fr">Télérupteur</name>
        <name lang="pl">Łącznik zdalnie sterowany</name>
        <name lang="es">Interruptor a control remoto 1P1T</name>
        <name lang="cs">Dálkový spínač (přerušovač)</name>
        <name lang="nl">Afstand bestuurbaar schakelaar</name>
    </names>
    <kindInformations>
        <kindInformation name="type" show="1">coil</kindInformation>
    </kindInformations>
    <informations>Author: The QElectroTech team
License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <rect width="28" x="-14" y="-8" antialias="false" height="16" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black"/>
        <line length1="1.5" length2="1.5" antialias="false" end1="none" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-20" x1="0" y2="-8" x2="0"/>
        <input x="2" y="19.3333" size="4" rotate="true" text="A2" tagg="none"/>
        <input x="2" y="-16.6667" size="4" rotate="true" text="A1" tagg="none"/>
        <line length1="1.5" length2="1.5" antialias="false" end1="none" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="8" x1="0" y2="20" x2="0"/>
        <input x="25" y="3.3333" size="9" text="_" tagg="label"/>
        <polygon x4="10" y5="-4" x5="10" antialias="false" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" closed="false" y1="4" x1="-9" y2="4" x2="0" y3="-4" x3="0" y4="-4"/>
        <terminal x="0" y="-21" orientation="n"/>
        <terminal x="0" y="21" orientation="s"/>
    </description>
</definition>
